【別紙】\*屋外広告物点検基準（案）　第15条による点検評価。

1.レベルAと判断した物件

|  |
| --- |
| No. |

2.異常あり（レベルB～D）と判断される物件における点検結果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物　　件 | No.　　　 | No.　　　 | No.　　　 | No.　　　 | 　No.　　　 |
| 点検評価（改善状況）（内容、対応） | 点検評価（改善状況）（内容、対応） | 点検評価（改善状況）（内容、対応） | 点検評価（改善状況）（内容、対応） | 点検評価（改善状況）（内容、対応） |
| 基礎 | 上部構造全体の傾斜、ぐらつき等 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |
| 基礎のｸﾗｯｸ、防水層の裂傷等の異常 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |
| 支柱部 | 鉄骨の錆、塗装の老朽化等 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |
| 鉄骨接続部の異常、ボルト等のゆるみ、欠落 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |
| 取付部 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・取付部ﾌﾟﾚｰﾄの異常 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |
| ﾍﾞｰｽ周辺・ｺｰｷﾝｸﾞ・溶接部の異常 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |
| 取付対象部（柱・壁・ｽﾗﾌﾞ）及び周辺の異常 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |
| 表示部 | 表示面の汚染、変色、変形、破損及び剥離 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |
| 枠組み部材の異常 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |
| 照明装置等 | 照明・LEDの不点及びﾈｵﾝ管の不発光 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |
| 取付部、その他周辺の異常 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |
| 分電盤の異常 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |
| その他 | その他点検箇所 | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） | B・C・D（未・済）（　　　　　　　） |